Załącznik nr 2

**USZCZEGÓŁOWIONY ZAKRES WYKONANIA ROBÓT**

Oferent powinien przewidzieć następujący zakres prac:

* Miejscowe zbicie odparzonych tynków i ich odtworzenie;
* Naprawa ścian poprzez zatopienie siatki z klejem;
* Gruntowanie + malowanie lamperii na wysokość 1,5 m (kolor szary podany przez Zamawiającego);
* Gruntowanie + malowanie pozostałych ścian na biało;
* Gruntowanie + malowanie sufitu na biało;
* Wymurowanie ściany działowej o grubości 24 cm z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej na pełną wysokość + malowanie i tynkowanie z obu stron;
* Demontaż nieczynnych instalacji;
* Wykonanie rozdziału oświetlenia ogólnego;
* Wykonanie rozdziału energii elektrycznej + opomiarowanie;
* Wykonanie drzwi wejściowych zewnętrznych (drzwi techniczne kolor szary);
* Wykonanie zabudowy węzła sanitarnego z płyt GK do wysokości 2,7 m, w tym:
  + doprowadzeniem wody + opomiarowanie;
  + doprowadzenie instalacji elektrycznej + montaż podgrzewacza przepływowego wody (dostawa podgrzewacza po stronie Zamawiającego);
  + doprowadzenie kanalizacji sanitarnej;
  + montaż oprawy oświetleniowej;
  + wykonanie sufitu podwieszanego;
  + malowanie ścian do wysokości 1,5 m farbą zmywalną;
  + biały montaż;
  + montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 80 cm;
* Utylizacja powstałych odpadów po stronie Zleceniobiorcy
* Uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót
* Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (m.in.: pomiary instalacji, badanie szczelności).

**Uwaga: kwota oferty musi uwzględniać koszt robocizny oraz zakupu materiałów**