**Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.**

**Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.**

**Zakres prac zgodny z**§ 3 ust. 2, 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tj.:

1. **Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy) Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.**
2. **Obiekt objęty kontrolą**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Zakres kontroli** |
| **1** | **Wałbrzych**  **ul. Południowa 3** | **Sprzęt przeciwpożarowy :**  **2 hydranty wewnętrzne DN 52**  **12 szt. gaśnic GP-4**  **1 szt. gaśnica GP-6** |
|  | **Wałbrzych**  **ul. Uczniowska 34** | **18 szt. gaśnic**  **5 szt. drzwi ppoż. EI30** |
| **2** | **Świebodzice**  **ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy hali G** | **8 hydrantów wewnętrznych DN 52**  **3 klapy oddymiające** |
| **3** | **Świebodzice**  **ul. Wałbrzyska 38 – budynek A** | **2 szt. drzwi ppoż. EI30** |
| **3** | **Dzierżoniów**  **Ul. Strefowa 15-17** | **4 hydranty wewnętrzne DN 52 wraz z wężami płasko składanymi**  **4 szt. drzwi ppoż. EI30** |
| **4** | **Dzierżoniów**  **Ul. Strefowa 19** | **6 szt. drzwi ppoż. EI30** |
| **5** | **Świdnica**  **ul. Towarowa 28A** | **4 szt. drzwi ppoż. EI30** |
| **6** | **Świdnica**  **Ul. Towarowa 30** | **3 szt. drzwi ppoż. EI30** |

**Zakres prac zgodny z**§ 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

1. **Wykonanie rocznych przeglądów hydrantów zewnętrznych**
2. **Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.**
3. **Obiekt objęty kontrolą**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Zakres kontroli** |
| **1** | **Świdnica**  **ul. Towarowa 30** | **4 hydranty zewnętrzne DN 80** |
| **2** | **Świdnica**  **ul. Towarowa 28A** | **1 hydrant zewnętrzny DN 80** |
| **3** | **Dzierżoniów**  **ul. Strefowa 15-17** | **4 hydranty zewnętrzne DN80** |
| **4** | **Wałbrzych**  **ul. Uczniowska 34** | **4 hydranty zewnętrzne DN80** |
| **5** | **Świebodzice**  **ul. Wałbrzyska 38** | **4 hydranty zewnętrzne DN80** |

**Termin wykonania zamówienia** :

1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 16 lipca 2017r.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z przedmiotów kontroli nie odpowiada warunkom Polskich Norm, zgłasza powyższy fakt zamawiającemu pisemnie w protokole o konieczności naprawy.

W przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica straciła okres legalizacji jest zobowiązany do jej aktualizacji.

Czynności wykraczające poza zakres zapytania ofertowego (naprawa, modernizacja, wymiana proszku w gaśnicach) będą rozpatrywane indywidualnie.

**W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 76.**

**Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 28.06.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.**

**Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów.**